1. (6점배점)문제에서 주어진 값들 정리해보면

900[eqn: KJ] 일 기체상수 0.26[eqn: KJ],  Cv =0.72[eqn: KJ] , [eqn: PV ^{1.3} =일정], 공기비K=1.4 온도350도

이렇게 주어지고 폴리트로픽 엔트로피 변화 구하라 [eqn: KJ]   (6점배점)

공업일에서 T2구하고 Cn 구해서   엔트로피 변화 공식으로 풀었습니다.

다 잘했는데 공업일 구하는공식에서 [eqn: W _{t} =` {n} over {n-1} GR(T _{2} -T _{1} )] 온도차를 구할 때

공식이 기억이안나서 T2-T1 인가 T1-T2인가를 고민하다가

T2-T1을 하면 엔트로피변화 값이 -0.289로 나와서 기출풀다가 이런 비슷한문제에 답이 -인 것이

기억나서 T2를 앞에뒀네요    [eqn: TRIANGLE S=GC _{n} ln( {T2} over {T1} )] T2값 대입하여 풀었습니다.

T2위치에 따라 답이 0.44  ,  -0.29 였던것같은데    정답인지 오답인지 알려주세요 ㅠㅠ

2. 발열량 9050 인 경유 200L 사용시 석유환산톤 TOE 구하시오 (5점배점)

3. 유량구하는문제  처음보는문제였습니다.  (7점배점....)

20도의 유체가 흐르고 있다... 캐비테이션이 발생하지 않는 유량을 구하시오. 라는식

유량 (L/s)

	그림 대충그려봤는데 이런식으로 나왔고 그림옆에 칸으로 각포화온도의 압력이 나왔습니다. 10도 ------ 1.2kpa 20도 ------ 2.3 kpa 30도 ------ 4.기억안남 40도 ------ 기억안남 50도 ----- 기억안남 100도 -----101.3kpa

개구비 m 구해서  지문에 20도 흐르고있다고해서 표안에 20도에 해당하는 압력 2.3kpa

를 128kpa랑 빼서 동압구해서 유량공식에 대입 후 0.0004.....나와서  L/s로 환산하니.

4.? 나왔는데 소숫점은기억안나네요   오답인가요?

4. 항상나오던문제 슬래킹현상 설명나오고 답쓰시오.  답:슬래킹현상  (5점배점)

5. 처음보는문제였습니다. 프란틀 너츠? 인데 표 안에 지문도 엄청길고 공부하지못한내용이라

손도못대고 나왔습니다.

6.간극체적이 행정체적의 15%일 때 오토사이클 효율 구하시오. (k=1.4) (5점배점)

(그림이 있었으나 그림에 15%라는것말고는 문제푸는데 도움되는 그림은 아니었던것같습니다. ）

7. 수관보일러 라몬트노즐 설치이유 (6점)

8번 보일러 효율구하는공식을 두가지로 기입하시오. (6점)

[eqn: L _{s} `열손실`합계# H _{h} `연료``총`발열량# Q``연료단위당`연료`발열량,`공기및``연료에`가해진열량# Q _{s} `유효열량]
풀이방법	공식
	[eqn: eta `=`(````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````)`` TIMES `100]
	[eqn: eta `=`(````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````)`` TIMES `100]

이렇게 출제되었습니다.  입출열법 열손실법 두 개 기입후 공식 대입했습니다.

(주어진 지문에 값은 없었습니다)

9. 연돌높이 통풍력 2.5 mmAq로 주어지고 H값 구하는 문제였습니다. (6점)

(주어진값 .  외기비중량 1.295 연소가스비중량 1.423 외기 10도 연소가스온도 90도)

10. 조성이 탄소 70% 수소 10% 회분 10%인 액체연료 50kg 이론공기량 [eqn: Nm ^{3}] 구하시오

(6점)

11. 관류식보일러 설명써있고 대표적으로 벤슨 슐쳐 보일러가있다. (5점)

12.  저수위 사고방지를 예방하기 위해 제어계의 수위제어방식 4가지쓰시오 (5점)

13.   빈칸넣는 문제였습니다. 빈칸에 골라써넣는방식. 6점

물, 연소가스, 좋다, 나쁘다, 높다, 낮다
목록	노통연관보일러	수관보일러
관 내에 있는것
증기압력
마지막한칸이 기억이안나는데 가장쉬운거였습니다.. 좋다 나쁘다 였습니다.

14.증기 축열기에 대해 설명하시오 (5점)

15. 빈칸채우기였습니다. (5점)

소형온수보일러 전열면적 (   )[eqn: m ^{3}]  최고사용압력 (   )Mpa

구멍탄보일러   ..뭐라고 써있고       ...(     ) 만. 해당된다.  소형보일러라고적음....

축열식보일러     (    )Kw    (      ) Mpa 이하

16.  외기온도 27도 표면온도 227도 방사율 0.9 열전달률 5.56 복사정수 5.7

복사대류전열량은 자연대류전열량의 몇배인가  (5점)

2.51배..

17. 포밍,프라이밍,캐리오버 각각 설명하시오 (6점)

18. 펌프 고장나서 교체해야되는데 아래와같은 상황에서 펌프?모터? 용량선정을 어떤값으로

선정해야하는지 골라서 쓰고 공식을 쓰라고 되어있었습니다.  (6점)

급수량 :12000kg/h 펌프효율 : 95% 모터효율 75% 안전치 ? = 2	100W, 200W, 300W, 400W, 500W 1KW, 2KW, 3KW 4KW 5KW 7.5KW